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к Правилам
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	Нормируемые показатели освещения основных помещений библиотек

Помещения

Плоскость (Г – горизон-тальная, В –вертикальная) нормирования освещеннос-ти и КЕО1, высо-та плоскости над полом, м

Искусственное освещение

Естественное освещение

освещенность рабочих поверхностей, ЛК2
КЕО, %

при комбиниро-ванном освещении

при общем освещении

при верхнем или верхнем и боковом освещении

при боковом освещении

Читальные залы

Г – 0,8

400/200

300

3,0

1,0

Помещения записи и регистрации читателей

Г – 0,8

–

200

2,5

0,7

Каталоги

В – фронт карточек

–

200

2,5

0,7

Книгохранилища, помещения фонда открытого доступа

В – 1,0 (на стеллажах)

–

75

–

–

Переплетно-брошюровочные

Г – 0,8

–

200

2,5

0,7

Помещения для электрофотографиро-вания и микрофото-графирования

Г – 0,8

–

200

–

–

На рабочих столах помещений для работы с дисплеями и видеотерминалами, дисплейные зоны

Г – 0,8

500/300

400

–

1,2

 ______________________________

1КЕО – коэффициент естественной освещенности.

2ЛК – локальное освещение.
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Минимальные расстояния между оборудованием, размещаемым в помещениях для обслуживания читателей

Расстояния между оборудованием

Минимальные
размеры, м
Читательскими столами при отсутствии прохода за стулом читателя
0,8

То же при наличии прохода в одном направлении

0,9

То же при наличии прохода в двух направлениях

1,5

Каталожными шкафами, параллельно расположенными и обращенными рабочими сторонами друг к другу, или рядами каталожных шкафов

2,0

Каталожным шкафом и столом для работы

1,2

Торцами оборудования или элементами конструкций и рабочей стороной каталожных шкафов

1,0

Кафедрой выдачи и другими видами оборудования или элементами конструкций

2,0–2,5

Стеллажами фондов открытого доступа
1,1

Ширина основного прохода (с двусторонним движением)

1,2

То же при расположении вдоль прохода витрин, стеллажей, шкафов и других видов оборудования

1,5

Ширина вспомогательного прохода между торцами оборудования и элементами конструкций или инженерного оборудования

0,6

То же при расположении вдоль прохода витрин, стеллажей, шкафов и других видов оборудования

1,1
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	Минимальные расстояния между оборудованием, размещаемым в помещениях для хранения

 

Минимальные размеры, м
Ширина:

магистрального основного прохода

1,2

вспомогательного прохода

0,6

Расстояния между:

торцами стеллажей и элементами конструкций или инженерного оборудования

0,5

стеллажами

0,8

стеной и стеллажом, параллельным стене

0,8
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Нормы для определения площадей помещений хранения в зависимости от состава фондов и оборудования

Наименование материала, подлежащего хранению

Оборудование для хранения

Единица, к которой отнесен расчетный показатель

Норма площади, м2
1

2

3

4

Книги

а) стационарный семиполочный одноярусный стеллаж

1 000 единиц хранения

2,5

б) стационарный двухъярусный стеллаж

1 000 единиц хранения

1,25

в) стеллажи компактного хранения

1 000 единиц хранения

1,25

г) стационарный для открытого доступа

1 000 единиц хранения

4,5

Журналы (подшивки и отдельные номера)

Шестиполочный стеллаж

10 000 единиц хранения

2,7

Газеты

Специальный двенадцатиполочный стеллаж (на полке не более 5 подшивок по высоте)

100 месячных подшивок

0,84

Материалы групповой обработки

Стационарный шестиполочный стеллаж. Вертикальное хранение в коробках (350 х 245 х 180)

1 000 коробок

2,5

Ноты:

а) стандартные издания

Шестиполочный стеллаж

1 000 изданий

1,35

б) листовочные издания

Пятиполочный архивный стеллаж, хранение в горизонтальных коробках в два ряда

1 000 листовок

0,25

Грампластинки

Пятиполочный стеллаж, хранение вертикальное в коробках и пакетах

1 000 пластинок

0,45

Фотодокументы и микрофильмы

Стационарный семиполочный стеллаж, хранение горизонтальное в коробках

1 000 папок

4,0

Научно-техническая документация

Пятиполочный архивный стеллаж, хранение вертикальное в папках

1 000 папок

4,0

Чертежи и изографика

Шкаф с выдвижными ящиками, хранение горизонтальное

1 000 стандартных листов

0,6

Карты

Хранение подвесное на штангах

10 карт размером 2 000 х 1 500 мм

0,7
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